M618XU(3519)

**DPI切换**

短按鼠标顶部DPI键，可在四档DPI值间循环切换。

800-1200-2400-3200，DPI默认值为1200，驱动可调。

**驱动程序安装说明**

1、驱动安装

从官网下载或从包装中附带的光盘中获得驱动程序，安装后使用。配置驱动后可对鼠标进行按键设置、宏设置、DPI设置、高级设置、更新升级设置等。

2、驱动设置

打开驱动设置界面（需连接设备，否则无法打开驱动），进行按键设置、宏设置、DPI设置、高级设置、更新升级设置等，可进行多组配置自定义。

A、按键设置

界面左侧位置点击“按钮分配”，点击选择鼠标图片上被设置按键，在图片左侧下拉框里选择相应的按键功能，可进行宏、多媒体功能、向上滚动、向下滚动等功能设置。



B、宏设置

界面左侧位置点击“宏管理”，进入宏设置界面，点击“新增”输入宏名，再选中宏名，点击绿色圆形按钮开始录制宏，录制过程中，可在键盘上输入所需按键，然后再点击红色方形按钮停止录制宏。在录制选项中选择想要设置的选项。设置成功后，点击应用，即可完成设置。

导入宏操作说明：在按键设置中，选择你想要设置的按键，在下拉菜单中点击“宏”，选择宏名称，最后点击应用即可完成。



C、DPI设置

界面左侧位置点击“DPI设定”，移动拖动条，可进行鼠标DPI档位数值修改。设置成功后，点击应用，即可完成设置。



D、高级设置

界面左侧位置点击“高级设定”，移动拖动条，可进行鼠标移动速度、滚轮滚动速度、双击速度、回报率设置。鼠标回报率有125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz四档，默认500Hz。设置成功后，点击应用，即可完成设置。



E、更新升级设置

界面左侧位置点击“更新/升级”，更新点击“驱动程式下载”按钮，支援点击“线上支援”按钮，点击后会打开更新/升级页面。